CPCEMU v1.4 - El emulador de CPC para PC
----------------------------------------

Que es CPCEMU ?
  CPCEMU emula un AMSTRAD CPC en un PC AT. Necesita como minimo un AT 386
  con tarjeta grafica VGA. Las ROMs del CPC estan incluidas. 


Instalacion:
  Copie el archivo CPCEMUxx.ZIP en un directorio de su disco duro y
  descomprimalo con 'PKUNZIP CPCEMUxx.ZIP' .
  Despues ejecute INSTALL.BAT. Ahora ejecute CPC6128 para una primera toma
  de contacto.
  Puede probar la nueva ayuda en linea pulsando F1.
  Si tiene alguna duda, lea la nueva documentacion completa CPCEMU_E.TXT. No
  se preocupe, es mas corta de lo que parece a primera vista. La parte que
  concierne al usuario acaba en el capitulo 6.




Nuevo en la version 1.4:
-----------------------
  - Soporte de la tarjeta de sonido GUS por Ulrich Doewich
  - Sistema de ayuda en linea
  - Soporte para dos joysticks
  - Modos de video VESA para resoluciones superiores
  - Menu de configuracion y fichero de configuracion mejorados
  - Cargar y guardar configuraciones desde el menu de configuracion
  - Rutinas del FDC mejoradas para formatos no-estandar
  - nuevo SNA2GIF (v1.1): captura pantallas de los snapshots


Nuevo en la version 1.3b:
------------------------

  - Desde la version 1.3 no habia sonido con ciertas tarjetas Soundblaster
    (no Pro).


Nuevo en la version 1.3a:
------------------------

  - Con la version 1.3 de CPCEMU, la interrupcion modo 2 del Z80 no
    funcionaba (pruebe Boulder Dash).


Nuevo en la version 1.3:
-----------------------
  - CPC en tiempo real: En este modo CPCEMU intenta ser tan rapido como un
    CPC real
  - las ROMs son (c) por Amstrad and Locomotive Software
  - documentacion Francesa
  - sistema de menu con soporte de raton
  - fichero de pokes para "pokear" facilmente
  - re-formatear imagenes de disco con CPCEMU
  - insertar imagenes de disco con el atributo solo-lectura de DOS
  - menu de debug: 'find' a%adido
  - 'fast Z80': no bloquea el ordenador cuando se usan instrucciones Z80 con
    acceso por palabra a 0xffff
  - adaptador paralelo: nuevo PCPARA, CPCPARA que soportan hasta 19000
    baudios
  - CPCTRANS: compilado para 8086 para usarse tambien en un XT
  - ...



  Puede encontrar mas information en la documentacion inglesa, alemana o
  francesa CPCEMU_E.TXT, CPCEMU_D.TXT, CPCEMU_F.TXT respectivamente.


Mande sus comentarios a:

        Marco Vieth
        Auf dem Uekern 4
        33165 Lichtenau
        Germany

        o por e-mail:
          ali@uni-paderborn.de

-------------------
