CPCEMU v1.4 L'‚mulateur CPC pour PC
-----------------------------------

CPCEMU, qu'est-ce donc ?
  CPCEMU ‚mule un Amstrad CPC sur un PC AT ‚quip‚ au moins d'un processeur
  386 et d'un carte graphique VGA.  Les ROMs des CPC sont incluses.

Installation:
  Copier l'archive CPCEMUxx.ZIP dans un r‚pertoire du disque dur,
  et la d‚compresser avec la commande:  PKUNZIP CPCEMUxx.ZIP
  Ensuite lancer l'installation: INSTALL.BAT
  Enfin lancer CPC6128.BAT pour avoir une premiŠre impression.
  Quand les questions surgissent, lire la toute nouvelle documentation
  CPCEMU_F.TXT. Pas de panique, elle est plus courte qu'elle n'y parait ! 
  La partie utilisateur se termine au chapitre 6.


Nouveaut‚s de la version 1.4
----------------------------

- support de la carte sonore GUS par Ulrich Doewich
- aide en ligne
- 2 joysticks support‚s
- modes graphiques VESA pour des r‚solutions sup‚rieurs
- menu de configuration et fichier de configuration am‚lior‚s
- configuration du chargement et des sauvegardes depuis le menu de
configuration
- routines contr“leur disque (FDC) am‚lior‚es pour les formats
non-standards
- nouvelle version de SNA2GIF (v1.1) : capturer l'‚cran d'un snapshot



Nouveaut‚s de la version 1.3b
-----------------------------

- depuis la version 1.3, il n'y avait plus de son soundblaster avec
certaines cartes (non pro)



Nouveaut‚s de la version 1.3a
-------------------------------
 
- avec la version 1.3, le mode interruption 2 du Z80 ne fonctionnait pas
(essayez Boulder Dash)


Nouveaut‚s de la version 1.3
----------------------------

- CPC en temps r‚el, dans ce mode, CPCEMU essaye d'ˆtre aussi rapide
qu'un v‚ritable CPC.
- les ROMs sont copyright‚es par Amstrad et Locomotive Software
- documentation fran‡aise
- menus avec support de la souris
- base de donn‚es de pokes, soyez immortels !
- "formatage" d'images disques
- lecture d'images disques ayant l'attribut DOS lecture-seule
- commande Find (recherche) ajout‚e au menu de debug
- 'Fast Z80' ne plante pas l'ordinateur lors de l'utilisation
d'instructions Z80 avec un accŠs … l'adresse 0xffff
- adaptateur parallŠle : nouveaux programmes PCPARA, CPCPARA jusqu'…
19000 bits par seconde
- CPCTRANS compil‚ pour 8086 pour ˆtre aussi utilis‚ sur un XT.
...



  Vous pourrez trouver d'autres informations dans les documentations
  fran‡aises, anglaises, ou germaniques respectivement
  CPCEMU_F.TXT, CPCEMU_E.TXT, CPCEMU_D.TXT.


N'h‚sitez pas … ‚crire vos commentaires …:

        Marco Vieth
        Auf dem Uekern 4
        33165 Lichtenau
        Germany

        ou par e-mail:
          ali@uni-paderborn.de

-------------------
