        #
        | LIESMICH Datei fuer ERAZOR II 
        |
        | ELSA Grafikkartentreiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 4.04.00.86
        |
        | Copyright (c) 1999 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 04.02.1999, CBuersch/MWolf

        Inhaltsuebersicht:

        1.    Einleitung
        2.    Aufstellung aller Dateien
        3.    Installation
        4.    Bekannte Probleme


-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows
        NT-Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren
        und konfigurieren koennen.

1.1     Weitere Informationen
        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres 
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder 
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.
        
-------------------------------------------------------------------

2       Aufstellung aller Dateien

        Das Verzeichnis fuer den ELSA Grafikkarten-Treiber fuer
        Windows NT enthaelt folgende Dateien:
        
        ELSA.INF            Steuerungsdatei fuer Microsofts
                            Setup-Programm
        DISK1
        I386\EEZ3M.SY_      Miniport Treiber (komprimiert)
        I386\EEZ3D.DL_      Display Treiber (komprimiert)
        I386\EOGLEZ3.DL_    OpenGL ICD Treiber (komprimiert)
        LIESMICH.TXT        Die Datei, die Sie gerade lesen        
        README.TXT          Englische Version der Datei 
                            LIESMICH.TXT

-------------------------------------------------------------------

3       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem Betriebs-
                 system Windows NT 4.0 und sollte nur fuer dieses 
                 installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene 
        Arten installieren:
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"(3.1)
        - Waehrend der Installation von Windows NT            (3.2)

3.1     Installation des ELSA Grafiktreibers
        
        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und
                 bauen Sie Ihre ERAZOR II ein.

        Klicken Sie in der Task-Leiste/Start/Einstellungen den
        Eintrag "Systemsteuerung" an und waehlen Sie dann "Anzeige"
        oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop
        und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.
        Im Reiter "Einstellungen" selektieren Sie die Schaltflaeche
        "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie
        "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.
        Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit
        einer Auswahl verfuegbarer Treiber.

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe ("A:\"). Aendern Sie diesen Eintrag auf den
        Pfad, unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu
        finden sind (z. B. "D:\ERAZOR2\WINNT40") und bestaetigen 
        Sie mit "Fortsetzen". Es wird nun der passende ELSA Grafik-
        treiber angezeigt.

        Waehlen Sie den Treiber aus und bestaetigen Sie den Dialog. 
        Nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber eines Dritther-
        stellers installiert wird, bestaetigt haben, wird der 
        Treiber nun installiert.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber 
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein 
                 Problem des Betriebssystems !

        Um den Treiber zu aktivieren muss NT neu gestartet werden. 
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen 
        Grafiktreiber. Die Installation ist damit abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft 
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten bei 256 Farben und 60 Hz 
        Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber 
                 installiert.
                              
3.2     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den 
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie eine leere 
        Diskette. Beschriften Sie diese mit "ELSA Windows NT 4.0 
        DISK 1". 
        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber-CD die Dateien aus dem
        entsprechenden Grafikkarten-Verzeichnis auf die Diskette.

3.3     Testen der Installation und  Ermitteln der 
        Treiber-Versionsnummer

3.3.1   Testen der Installation 
        
        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die 
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige". 
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen" 
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...". 
        
        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der
        Grafikkarten hersteller, die Treiberversionsnummer sowie
        die gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.

                 
3.3.2   Ermittlen Treiber-Versionsnummer ueber die Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer 
        der Dateien EEZ3M.SYS oder EEZ3D.DLL anzeigen. Die 
        Datei EEZ3M.SYS finden Sie im Verzeichnis SYSTEM32\DRIVERS, 
        die DLL im SYSTEM32-Verzeichnis des aktiven Windows NT.

-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme

        - Fuer AGP boards benoetigen Sie zwingend das Servicepack 3 
          oder neuer, sonst laeuft NT4 nur im Standard VGA Modus.

        - Besitzen Sie ein Mehrprozessorsystem mit BX- bzw.
          GX-Chipsatz, so ist fuer NT4 die Installation des 
          Servicepack 4 oder neuer zwingend erforderlich.
          Beide Versionen finden sich auf der WINNERware CD.           

        - Der Grafikkartentreiber laesst sich zwar erfolgreich
          installieren, ist jedoch nach dem Neustart nicht aktiv.
          Die Grafikkarte benoetigt einen eigenen IRQ. Weisen 
          Sie im Mainboard BIOS dem Slot, indem sich Ihre  
          Grafikkarte befindet, einen eigenen IRQ zu. Informationen
          zur Vorgehensweise entnehmen Sie bitte Ihrer Anleitung 
          zur Hauptplatine Ihres Systems. 

        - Das Abspielen von Videos zeigt Bildfehler.
          Bitte installieren Sie den Indeo 5 Videotreiber (Codec)
          von Intel.

        - Wenn Sie ein Pentium Pro System besitzen und der Rechner
          bei Zugriffen auf ein Diskettenlaufwerk oder beim
          Abspielen von Sounddateien haengt starten Sie bitte das
          Programm regedt32.exe und tragen unter

          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
          \eez3m\Device0\ 

          den neuen Wert "EnableWriteCombining: REG_DWORD: 0" ein.
          
        - PCI Grafikkarte wird nicht erkannt.
          Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen PCI-Slot 
          zu betreiben. Manche Mainboards haben 1-2 PCI-Slots, die
          nicht den PCI-Spezifikationen entsprechen

-------------------------------------------------------------------

5       History

        Version 4.03.00.46
        - erster freigegebener Treiber fuer Erazor 

        Version 4.03.00.60
        - Unterstuetzung von Erazor II SD-RAM

        Version 4.04.00.84
        - einige Bugfixes fur OpenGL
        - generelle Performancesteigerung 
         

-------------------------------------------------------------------          