ビデオキャプチャーソフト「アマレコTV Live アマミキ！」

【ソフトウエア名　】アマレコTV Live アマミキ！
【バージョン　　　】Ver2.31
【対応OS　　　　　】Windows XP SP3
【ソフトウエア種別】フリーウエア
【製作者/著作 　　】amaman
【連絡先　　　　　】amamann@hotmail.co.jp
【ホームページ　　】http://www.amarectv.com/
【オンラインヘルプ】http://www.amarectv.com/amarectv/manual.htm
【ブログ　　　　　】http://amalabo.blog35.fc2.com/
【日付　　　　　　】2012.12.19

※ 別途シェアウエア（有料）のAMVビデオコーデックが必要ですが購入しなくても利用できます。

※ このドキュメントは最低限必要な事のみ記されています。
詳しくはホームページのオンラインヘルプ及びブログを参照して下さい。

※ 現在、アマレコTV及びアマミキ！はWindows Vista/7に完全対応していません。
使えない事はありませんが、オンラインヘルプをよく見てからご利用ください。



【はじめに】
	DirectShowに対応したフリーのビデオキャプチャソフトです。
	I-O DATA社製USB接続ビデオキャプチャデバイス「GV-USB2」や
	マイコンソフト社製HDキャプチャカード「SC-500N1/DVI」により
	ゲーム機などの映像のプレビュー、録画さらに動画配信を快適にする
	ビデオキャプチャソフトです。

	また、音声のルーティングや動画配信時のミキシングに便利な
	アマミキ！も同梱されています。


【仕様】
	OS                : Windows XP SP3
	CPU               : MMX,SSE,SSE2全てに対応したもの。
	キャプチャデバイス: WDM (Windows Driver Model)に対応したもの。
	オーディオキャプチャ: キャプチャデバイス、またはサウンドカードからキャプチャ可能。
	　　　　　　　　　　異なるキャプチャデバイスの音声をミキシング可能
	　　　　　　　　　　（キャプチャカードのゲーム音とサウンドカードのマイク音をミキシングできる）。
	クロスバー        : 利用可能。ただし複数のクロスバーを持つデバイスには非対応。
	チューナー        : 利用可能。ただし複数のチューナーを持つデバイスには非対応。
	カラーフォーマット: RGB32、RGB24、YUY2、UYVY、HDYC
	インターレース    : ソフトウエアによるデインターレースおよび。
	                    ビデオレンダラーによるハードウエア・デインターレースに対応。
	ビデオ表示        : オーバーレイ表示が可能なビデオ環境。
	                    オーバーレイが利用できない場合は画質とパフォーマンスが低下します。
			　　Windows7の場合はEVR(Enhanced Video Renderer)
	オーディオ再生    : 任意のサウンドカードにて再生可能。
	ビデオファイル    : AVI2.0
	                    1ファイル最大1.5TB、または最大384時間。
			　　NTFSでフォーマットされたドライブに対応（FAT32でフォーマットされたドライブには録画できません）
			　　GUIDパーティションテーブル(GPT)であれば2TBを超えるドライブでも録画可能。
	スクリーンショット: BMP形式またはプラグインによりJPEG、PNG形式で保存可能。
	ビデオ圧縮        : AMV2MT/AMV3ビデオコーデック、またはVCM (Video Compression Manager)に対応したもの。
	オーディオ圧縮    : 未圧縮または、ACM (Audio Compression Manager)に対応したMP3のみ可※。
	予約録画          : コマンドラインオプションにて対応。ただしスケジュール管理には別途管理ソフトが必要。
	ライブ機能　　　　: 同梱のlive_setup.exeをインストールすることで利用可能。
	　　　　　　　　　　動画配信にはWindows Media Encoderなどの配信ソフトが別途必要。

	※ 利用できたコーデック      : LAME MP3 codec v0.9.2-3.98.2
	※ 利用できなかったコーデック: WindowsXP標準のMPEG Layer-3 Codec


【動作確認済みキャプチャデバイス】
	OS    : WindowsXP Professional SP3
	MB    : M3N78-EM
	CPU   : AMD Phenom(tm) 8750 Triple-Core Processor 2.4GHz
	MEMORY: DDR2-800 4GB(2GB*2)
	HDD   : WD10EADS-00M2B0 1TB, 5400rpm

	１．利用可能なもの
	・I-O DATA GV-USB2
	・Blackmagic Design Intensity Pro
	・AREA 必殺！捕獲術 SD-USB2CUP4
	・マイコンソフト SC-500N1/DVI

	２．利用できないもの
	・PLANEX CM-YK30SB PC USB CAMERA

	※ 設定例等、詳細はオンラインヘルプを参照して下さい。
	※ これらは作者個人による調査です。動作を保障するものでは在りません。


【主なファイル】
	AmaRecTV.exe		アマレコTV本体
	AmaRecTV safe.bat	セーフモードで起動させるバッチファイル
	amamix.exe		アマミキ！本体
	CDU.exe			キャプチャ・デバイス・ユーティリティ
	RepairMng.exe		修復マネージャプログラム
	live_setup.exe		ライブ機能用インストーラー


【実行に必要なもの】
	AMVビデオコーデックVer3.00i以上が別途必要となります。
	ホームページからダウンロードしインストールして下さい。
	また、AMVビデオコーデックのダウンロード及びオンラインヘルプを見るために
	インターネット接続環境が必要です。

	※ AMVビデオコーデックは有料ですが、購入しなくても利用できます。


【インストール方法】
	インストーラーはありません。解凍して出来るAmaRecTV.exeを実行して下さい。
	AMVビデオコーデックがインストールされていない場合は、
	先にAMVビデオコーデックをインストールして下さい。
	ライブ機能を利用する場合は同梱のlive_setup.exeを使ってインストールして下さい。


【アンインストール方法】
	アンインストーラーはありません。
	解凍したファイルやコピーしたファイルを手動で削除して下さい。
	ライブ機能をアンインストールする場合はコントロールパネルの
	「プログラムの追加と削除」から”AmaRecTV Live”をアンインストールして下さい。


【著作権について】
	このソフトウエアはamamanが製作しました。
	著作権はamamanが保有しています。
	転載、二次配布は営利目的でなければ展開前の
	アーカイブの状態でのみ許可します。
	連絡等は必要ありません。


【免責】
	本ソフトウエアを利用して生じたいかなる事態に対しても
	製作者および配布者は一切の責任を負いません。
	本ソフトウエアの利用は各自の責任の元で行って下さい。


【謝辞】
	効果音の作成に使わせて頂いた”SWave”の製作者のShogo Kawaiさん
	動作確認に使わせていただいた”AviUtl”の製作者ＫＥＮくんさん
	有難うございました。この場を借りてお礼申し上げます。


【バージョン履歴】
	2009.12.29	Ver100
	・初版。
	
	2010.1.5	Ver100a
	・録画フレームレートが正しく反映されない場合があるのを修正。
	・「録画停止後にフォルダを開く」が使えない不具合を修正。
	・設定画面のレイアウトを調整。
	
	2010.1.14	Ver1.01
	・「録画開始時にタイムスタンプを使って映像と音声のタイミングを合わせる」を追加。
	・プレビューにオーバーレイを使うかどうかの設定を追加。
	・「クロックを使う」オプションを追加。
	・オーディオキャプチャピンを持つビデオキャプチャデバイスに対応。
	・ドロップフレーム数が取得できないデバイスに対応。

	2010.1.24	Ver1.01b
	・録画中にアマレコTVが原因でドロップフレームが起こる可能性がある不具合を修正。
	・オーディオキャプチャデバイスが一切無いシステムだとアマレコTVが起動しないのを修正。
	・フルスクリーンモードをマルチモニターへ対応。

	2010.2.12	Ver1.10
	・ライブ機能追加。
	・マイクミックス機能追加。
	・セーフモード追加。
	・クロスバーのオーディオピンを指定できるように変更。
	・ボリューム設定を保存するように変更。
	・23.78fpsで録画すると23fpsの動画になってしまう不具合を修正。
	・キャプチャデバイスのリソース開放が行われない不具合を修正。

	2010.4.28	Ver1.11
	・ライブ機能の映像調整に「処理モード」追加（画質優先と処理速度優先）。
	・ライブ機能に「音声を48kHzから44.1kHzに変換する」追加。
	・ライブ機能でより多くの配信ソフトが利用できるようになった。
	・プレビューが非表示でもライブ機能を使えるようになった。
	・画質設定等を管理する「Capture Device Utility」を追加。
	・一定時間マウスの動きが止まるとカーソルを非表示にするオプション追加（高度な設定）。
	・設定画面を表示する際にグラフを停止させるオプション追加（高度な設定）。
	・動作報告用にキャプチャデバイスの設定をクリップボードにコピーする機能をメニューに追加。
	・クロップ設定を録画とスクリーンショットに反映させるようになった。
	・アロケータが不適切なオーディオキャプチャデバイスを使用した場合にエラーメッセージを表示するようになった。
	・ライブ機能でYUY2の映像を調整すると右端がおかしくなる不具合を修正。
	・ライブ機能で極まれに映像がガクガクになる（フレームの並びが入れ替わる）のを修正。
	・ライブ機能で低スペックのPCの場合に音声にノイズがのるのを修正。
	・ライブ機能で映像に対して音声が遅れる事があるのを修正。
	・オーディオデバイスを使わない設定からオーディオデバイスを使う設定に切り替えた場合に音が大きくなる不具合を修正。
	・YUY2、UYVYの場合にスクリーンショットを撮ると右端がおかしくなる不具合を修正。
	・スクリーンショットプラグイン「GDI Plus Saver」でメモリーリークする不具合を修正。

	2010.5.23	Ver1.12 （EVR対応 ベータ版）
	・Windows7でEVRを利用するようになった。

	2010.8.24	Ver1.13 （EVR HWデインターレース対応 ベータ版）
	・EVRで高度なHWデインターレースを利用できるようになった。
	・「クロックを使う」をONにした場合にプレビューのFPSが極端に低くなるキャプチャデバイスに対応。
	・「クロックを使う」の初期値をONに変更。基本はクロックON、動作が安定しない場合はクロックOFFで使うように方針変更。今後は特に問題がなければクロックONで使って下さい。
	・カスタムフィルターの「使わない」を廃止。常にカスタムフィルターを使うようになった。
	・カスタムフィルターのデインターレースON/OFFおよびフィールドオーダーの選択に自動を追加。
	・ソフトウエア・デインターレースを3パターン用意（アクション用以外は近日実装）。
	・カスタムフィルターにあった「HDYCをUYVYに偽装する」の項目を高度な設定のビデオレンダラーへ移動。
	・AREA 必殺！捕獲術 SD-USB2CUP4のオーディオキャプチャデバイスを利用するとアマレコTV終了時エラー落ちするのに対応。
	・標準ウインドウモードの際に最小化してもトレイへ収納せずタスクバーに残るように変更（予約録画モードではトレイへ収納します。）。
	・前回正常終了できなかった場合にセーフモードで起動するようになった。
	・入力ピンを持つオーディオキャプチャデバイス（サウンドカードなど）のリソース開放漏れを修正。

	2010.9.10	Ver1.14 （ベータ版）
	・デインターレースにロールプレイングゲームモード実装
	・デインターレースにレトロモード実装
	・デモ用のソフトウエアデインターレースフィルター同梱（demo_filterフォルダ）
	・GV-USBのS端子用に色ズレ補正実装
	・信号検出ロジック実装
	・ライブ機能でAdobe Flash Media Live Encoderなどにより長時間配信した場合音声がズレる問題に対応
	・ライブ機能にAmaRec Core Audio Captureを追加
	・高度な設定の「設定時はグラフを止める」を廃止

	2010.10.7	Ver1.15 （可変再生速度＆アマミキ！ ベータ版）
	(1) アマレコ・オーディオレンダラー及びライブ機能が可変再生速度に対応
	(2) 最大3つのオーディオソースをミキシングできるようになりました
	(3) ライブ機能の音声を複数の配信ソフトで同時に利用できるようになりました（映像は１つのみ）
	(4) オーディオ再生デバイスを2つまで利用できるようになりました
	(5) 「アマミキ！」を同梱しました
	(6) 信号検出時間を変更できるようになりました（高度な設定）
	(7) オーディオのDirect Show標準レンダラーを廃止
	(8) GV-USB用色ズレ補正がHWデインターレース使用時に働かない不具合を修正
	(9) オーディオキャプチャデバイスの入力端子設定で”選択しない”を選ぶと全ミュートになるのを修正

	2010.10.22	Ver1.15a （ミキサーまわりを再調整 ベータ版）
	(1) ライブ機能で配信ソフトに送った音に10ms単位の無音が入るのを軽減
	(2) ライブ機能で複数の音をミキシングしたときに音が割れにくくなりました
	(3) アマミキ！Ver1.01を同梱しました

	アマミキ！ Ver1.01
	(1) ライブ機能で配信ソフトに送った音に10ms単位の無音が入るのを軽減
	(2) ライブ機能で複数の音をミキシングしたときの音割れを軽減
	(3) ツール画面にバランステスト機能を追加
	(4) 起動オプション追加
	(5) メイン画面のボリュームメーターの表示がちらつくのを軽減
	(6) 高度な設定のプライオリティの初期値を「高い」に変更
	(7) 複数のアマミキ！からライブ機能を使った場合に混信しないように修正（ただし、使えるのは一つだけ）

	2010.12.11	Ver2.00 （高度なデインターレース処理、EVR、アマミキ！）
	(1) ソフトウエア・デインターレース処理にRPGモード（高度なデインターレース）とレトロゲームモード（擬似NTSC用）を追加。
	(2) デインターレースを行うかどうか、及びフィールドの順序を自動で判断するモードを追加。
	(3) Windows7用のビデオレンダラーEVR （Enhanced Video Renderer）に対応。
	(4) Windows7用にPC内部の音を録音するAmaRec Core Audio Captureを追加。
	(5) アマレコTVのライブ機能から音声のみに的を絞った「アマミキ！ Ver1.01」を同梱。
	(6) 「マイクミックス」の名称を「ミキサー」に変更。最大3系統までミキシング可能。
	(7) オーディオ再生デバイスを2つまで指定可能。
	(8) キャプチャデバイスの設定「クロックを使う」をONにした状態で利用するように変更。
	(9) 高度な設定に「I-O DATA GV-USBのS端子で色ズレを補正」を追加。
	(10) 標準ウインドウモードの際に最小化してもトレイへ収納せずタスクバーに残るように変更（予約録画モードではトレイへ収納します。）。
	(11) 前回正常終了できなかった場合にセーフモードで起動するようになった。
	(12) クロップしながら録画した場合にインターレースのフィールドの順序が変わらないようになった。
	(13) 入力を何度か切り替えないと映像が映らないキャプチャデバイスに対し自動で入力を切り替える「信号検出ロジック」を追加。
	(14) 録画時の簡易デインターレースを廃止
	(15) スクリーンショットの「簡易デインターレース」を廃止し、プレビューと同じデインターレース処理を行うように変更。
	(16) ライブ機能の設定「映像を調整する」、「デインターレース」、「処理モード」を廃止
	(17) 高度な設定の「設定時はグラフを止める」を廃止
	(18) 入力ピンを持つオーディオキャプチャデバイス（主にサウンドカードなど）のリソース開放漏れを修正。
	(19) ライブ機能でAdobe Flash Media Live Encoderなどにより長時間配信した場合に音声がズレるのを修正
	(20) キャプチャデバイスのフォーマットがRGBの場合に録画またはスクリーンショットにクロップが正しく反映されないのを修正

	2010.12.15	Ver2.00a （プレビューのフレームレート安定化）
	(1) 数分毎にプレビューが一瞬止まるのを修正
	(2) ビデオファイルの保存先にルートディレクトリを指定できるようにした

	2011.5.6	Ver2.10 （プリセットファイル対応）
	(1) プリセット機能を強化（プリセットファイル、個別アスペクト比の指定、プリセットの無効化）。
	(2) フィルター処理後の画像を録画できるようになった。
	(3) 90°単位で画面を回転する画面回転機能を追加。
	(4) 720x240pなどの画像を縦に拡大するダブラー機能を追加。
	(5) SC-500N1/DVIの240p用の色ズレ補正機能を追加。
	(6) プレビューのドロップ判定を変更。
	(7) MonsterX-i系キャプチャデバイスのプレビューパフォーマンス向上。
	(8) 高度な設定「マウスカーソル非表示」を廃止。
	(9) 保存先にルートディレクトリを指定した場合に保存できないのを修正。

	2011.5.6	Ver2.10a（不具合修正）
	(1) MonsterX-iで画面回転するとエラー落ちするのを修正。

	2011.5.8	Ver2.10b（不具合修正）
	(1) EVRでHWデインターレースを使う場合に、プレビューでドロップフレームが生じるとエラー落ちするのを修正。

	2011.10.8	Ver2.20a （リプレイ機能実装）
	(1) スポーツ中継のようなリアルタイム編集を可能にする、リプレイ機能を実装。
	(2) ホットキーに「＊アスペクト切替 逆順」を追加。
	(3) マウスのホイール操作の初期値を「チャンネル・入力切替」から「アスペクト切替」へ変更。
	(4) プログレッシブ画像の場合の録画時の画像サイズ調整方法を変更。クロップの設定がより忠実に反映されるようになった。
	(5) 録画終了時に書き込みエラーが出る不具合を修正。
	(6) 録画時のクロップ計算に、フィルター無しでもダブラー分が反映されていたのを修正。
	(7) スクリーンショットの画像サイズの計算に、クロップ分が反映されていなかったのを修正。
	(8) スクリーンショットの画像サイズの計算に、フィルター無しでも画像回転等が反映されいたのを修正。
	(9) ライブ機能の画像転送に、デインターレースによるフレームレート倍化が反映されなくなっていたのを修正。

	2011.10.13	Ver2.20b （不具合修正）
	(1) ミキサーON、録画フィルターOFF、リプレイ機能OFFの場合に録画したビデオファイルが無音になるのを修正。

	2012.6.4	Ver2.20c （ホームページアドレスの変更）
	(1) ホームページアドレスを変更

	2012.11.23	Ver2.30 ベータ版
	(1-1) 動作タイミングが不安定なキャプチャデバイスでもWindows7のEVRで滑らかなプレユー表示を行えるようにしました。
	（詳しくはブログ記事参照）
	(1-2) 64bit版のOSの場合はリプレイ機能用のバッファに2GBを超えるメモリを割り当てられるようになりました。
	（詳しくはブログ記事参照）
	(1-3) ステータスモニター画面追加（ステータスバーより詳しく状況確認ができます。詳しくはブログ記事参照）
	(1-4) ステレオ片チャネルしか接続されていない場合にモノラルをステレオに変換する機能「モノステ」追加。
	（詳しくはブログ記事参照）
	(1-5) NTFS以外でフォーマットされたHDDへの録画をできないようにしました。
	（4GBを超えるファイルを作成できないFAT32などはエラーとなります）
	(1-6) 200%などウインドウサイズを指定したときに画面の四隅からはみ出ないようにしました。
	(1-7) ツールバーに設定アイコンを追加しました。
	(1-8) 実際のキャプチャフレームレートと設定値が合わない時は警告メッセージを表示するようにしました。
	(1-9) 高度な設定のGV-USBに関するオプションを廃止しました。
	(1-10) オーディオデバイスを有効にしてリプレイ機能を使った後、
	オーディオデバイスを使わずリプレイ機能を使うとエラー落ちする不具合を修正しました。
	(1-11) リプレイ再生時に映像が出ない（真っ黒）になる場合があるのを修正しました。

	【ライブ機能の更新内容】
	(2-1) 動作条件を緩和しました。
	(2-2) 通信方式を同期方式から非同期方式に変更しました。
	(2-3) 1対多の通信に対応しました。
	(2-4) 最大4つまでアマレコTV（アマミキ！）のライブ機能を同時利用できるようになりました。
	(2-5) 画像サイズなどの初期値を設定できるようになりました
	（初期値を合わせておけばアマレコTVより先に配信ソフトを起動しても利用できます）。
	(2-6) オーディオのOn/Off設定追加（映像はアマレコTV、音声はアマミキ！といった使い方に対応）。
	(2-7) ミキサーにビデオキャプチャの音を入れるかどうかの設定を追加（PC音とキャプチャ音で二重になるのを回避します）。

	【アマレコTV・アマミキ！共通の更新内容】
	(3-1) オーディオレンダラーによる可変再生速度の精度を向上しました。
	（特にWindows7で遅延とノイズを軽減します詳しくはブログ記事参照）
	(3-2) オーディオレンダラーのプロパティページを実装（リアルタイムで反応時間の確認、設定が可能です）。
	(3-3) ヘッドフォンのプラグの抜き差しやBluetooth上のオーディオデバイスなど利用中に
	オーディオデバイスが無効、有効になるケースに対応しました。
	(3-4) プラグが抜けていたりオーディオデバイスの電源が入っていない状態でアマレコTVが起動した場合、
	デバイスが利用できるようになるのを待つようにしました。
	（今までは指定されたデバイスが使えない場合は規定のデバイスを使うようになっていました）
	(3-5) Windows7でPC音を録音する「AmaRec Core Audio Capture」を「AmaRec Stereo Mixer」へ改名（アマステ）。
	(3-6) アマステでHDMIデバイスの音声を録音していると、HDMIデバイスから音を出力するアプリケーションが無くなった場合に
	最後に再生された音がHDMIデバイスから鳴り続ける現象（HDMIオーディオデバイスの不具合と思われる）に対応しました。
	(3-7) アマステのサンプリングレートに44.1kHz、96kHz、192kHzを追加しました。

	アマミキ！ Ver1.03 ベータ版
	(4-1) OS終了時にアマミキ！も正常終了するようにしました。次回起動時にセーフモードになりません。
	(4-2) 最大4つまでアマミキ！のライブ機能を同時利用できるようになりました。
	(4-3) Adobe Flash Media Live Encoder 3.1（以下FME）がライブ機能にアクセスした際、
	FMEを終了してもアマミキ！のステータスがライブ中のままになってしまうのに対応しました。
	

	2012.12.15	Ver2.31 （ライブ機能の見直し）
	(1) 動作タイミングが不安定なキャプチャデバイスでもWindows7のEVRで滑らかなプレユー表示を行えるようにしました。
	(2) 64bit版のOSの場合はリプレイ機能用のバッファに2GBを超えるメモリを割り当てられるようになりました。
	(3) ステータスモニター画面追加（ステータスバーより詳しく状況確認ができます）。
	(4) ステレオ片チャネルしか接続されていない場合にモノラルをステレオに変換する機能「モノステ」追加。
	(5) NTFS以外でフォーマットされたHDDへの録画をできないようにしました。
	   （4GBを超えるファイルを作成できないFAT32などはエラーとなります）
	(6) 実際のキャプチャフレームレートと設定値が合わない時は警告メッセージを表示するようにしました。
	(7) アマレコTVの実行ファイル（AmaRecTV.exe）を複製してそれぞれ異なる設定で利用できるようになりました。
	(8) オーディオレンダラーによる可変再生速度の精度が向上しました。（特にWindows7で遅延とノイズを軽減します）
	(9) オーディオレンダラーのプロパティページを実装（リアルタイムで反応時間の確認、設定が可能です）。
	(10) プラグの抜き差しやBluetooth上のオーディオデバイスなど利用中にオーディオデバイスが無効、有効になるケースに対応しました。
	(11) プラグが抜けていたりオーディオデバイスの電源が入っていない状態でアマレコTVが起動した場合、
	     デバイスが利用できるようになるのを待つようにしました。
	     （今までは指定されたデバイスが使えない場合は規定のデバイスを使うようになっていました）
	(12) Windows7でPC音を録音する「AmaRec Core Audio Capture」を「AmaRec Stereo Mixer（アマステ）」へ改名。
	(13) アマステでHDMIデバイスの音声を録音していると、HDMIデバイスから音を出力するアプリケーションが無くなった場合に
	     最後に再生された音がHDMIデバイスから鳴り続ける現象（HDMIオーディオデバイスの不具合と思われる）に対応しました。
	(14) アマステのサンプリングレートに44.1kHz、96kHz、192kHzを追加しました。
	(15) ライブ機能の動作条件を緩和しました。それに伴いライブ機能のヘルプを更新しました。
	(16) ライブ機能の通信方式を同期方式から非同期方式に変更しました（フレームレートがあってなくても映像が表示されます）。
	(17) 複数の配信ソフトへ同時に映像と音声を転送できるようになりました。
	(18) 最大4つまでアマレコTVのライブ機能を同時利用できるようになりました。
	(19) 画像サイズなどの初期値を設定できるようになりました。
	     （初期値を合わせておけばアマレコTVより先に配信ソフトを起動しても利用できます）
	(20) ミキサーにビデオキャプチャの音を入れるかどうかの設定を追加（PC音とキャプチャ音で二重になるのを回避します）。
	(21) 高度な設定のGV-USBに関するオプションを廃止しました。
	(22) オーディオデバイスを有効にしてリプレイ機能を使った後、オーディオデバイスを使わずリプレイ機能を使うと
	     エラー落ちする不具合を修正しました。
	(23) リプレイ再生時に映像が出ない（真っ黒）になる場合があるのを修正しました。

 	【アマミキ！ Ver1.04】
	(1) OS終了時にアマミキ！も正常終了するようにしました。次回起動時にセーフモードになりません。
	(2) 最大4つまでアマミキ！のライブ機能を同時利用できるようになりました。
	(3) Windows7でPC音を録音する「AmaRec Core Audio Capture」を「AmaRec Stereo Mixer（アマステ）」へ改名。
	(4) アマステでHDMIデバイスの音声を録音していると、HDMIデバイスから音を出力するアプリケーションが無くなった場合に
	    最後に再生された音がHDMIデバイスから鳴り続ける現象（HDMIオーディオデバイスの不具合と思われる）に対応しました。
	(5) アマステのサンプリングレートに44.1kHz、96kHz、192kHzを追加しました。
	(6) メイン画面でアマステのボリュームを変更できるようになりました。
	(7) オーディオレンダラーによる可変再生速度の精度を向上しました。（特にWindows7で遅延とノイズを軽減します）
	(8) オーディオレンダラーのプロパティページを実装（リアルタイムで反応時間の確認、設定が可能です）。
	(9) プラグの抜き差しやBluetooth上のオーディオデバイスなど利用中にオーディオデバイスが無効、有効になるケースに対応しました。
	(10) プラグが抜けていたりオーディオデバイスの電源が入っていない状態でアマミキ！が起動した場合、
	     デバイスが利用できるようになるのを待つようにしました。
	     （今までは指定されたデバイスが使えない場合は規定のデバイスを使うようになっていました）
	(11) コマンドラインオプションに-nolive、-line:[ライン番号]を追加
	(12) Adobe Flash Media Live Encoder 3.1（以下FME）がライブ機能にアクセスした際、FMEを終了しても
	     アマミキ！のステータスがライブ中のままになってしまうのに対応しました。



【連絡先】
	アマレココ公式ホームページ	http://www.amarectv.com/
	メールアドレス			amamann@hotmail.co.jp


以上
